[Header]
MagicCookie={0b13fe8c-dfe0-40eb-8900-6712719559a7}
Version=1.0
[File000]
Location=Q:\USB\v2.3\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30\main.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall
TraceCmdString=
DebugOptions=-D__DEBUG
[File001]
Location=Q:\USB\v2.3\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30\usb_descriptors.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall
TraceCmdString=
DebugOptions=-D__DEBUG
[File002]
Location=Q:\USB\v2.3\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30\usb_device.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall
TraceCmdString=
DebugOptions=-D__DEBUG
[File003]
Location=Q:\USB\v2.3\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30\usb_function_msd.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall
TraceCmdString=
DebugOptions=-D__DEBUG
[File004]
Location=Q:\USB\v2.3\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30\PIC24 HID Bootloader Remapping.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={DE18EB1A-B46B-486B-B96F-A811A635DFAC}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-as.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=--defsym=__DEBUG=1
[File005]
Location=Q:\USB\v2.3\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30\usb_function_hid.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall
TraceCmdString=
DebugOptions=-D__DEBUG
[File006]
Location=Q:\USB\v2.3\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30\Internal Flash.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall
TraceCmdString=
DebugOptions=-D__DEBUG
[File007]
Location=Q:\USB\v2.3\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30\Files.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall
TraceCmdString=
DebugOptions=-D__DEBUG
[File008]
Location=C:\PIC24USB\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30\main.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File009]
Location=C:\PIC24USB\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30\usb_descriptors.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File010]
Location=C:\PIC24USB\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30\usb_device.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File011]
Location=C:\PIC24USB\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30\usb_function_msd.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File012]
Location=C:\PIC24USB\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30\PIC24 HID Bootloader Remapping.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={DE18EB1A-B46B-486B-B96F-A811A635DFAC}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-as.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File013]
Location=C:\PIC24USB\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30\usb_function_hid.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File014]
Location=C:\PIC24USB\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30\Internal Flash.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File015]
Location=C:\PIC24USB\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30\Files.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File016]
Location=Q:\USB\v2.3\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\USB Device - Composite - HID + MSD - C30.cof
Folder=Output
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={433C3D55-811D-409D-A6BF-159CF9355B42}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-ld.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-o"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).$(TARGETSUFFIX)" -Map="$(BINDIR_)$(TARGETBASE).map" --report-mem
TraceCmdString=
DebugOptions=--defsym=__MPLAB_DEBUG=1 --defsym=__MPLAB_DEBUGGER_SKDE=1 --defsym=__ICD2RAM=1
[File017]
Location=Q:\USB\v2.3\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\USB Device - Composite - HID + MSD - C30.hex
Folder=Output
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={433C3D55-811D-409D-A6BF-159CF9355B42}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-ld.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-o"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).$(TARGETSUFFIX)" -Map="$(BINDIR_)$(TARGETBASE).map" --report-mem
TraceCmdString=
DebugOptions=--defsym=__MPLAB_DEBUG=1 --defsym=__MPLAB_DEBUGGER_SKDE=1 --defsym=__ICD2RAM=1
[File018]
Location=C:\PIC24USB\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\USB Device - Composite - HID + MSD - C30.cof
Folder=Output
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={433C3D55-811D-409D-A6BF-159CF9355B42}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-ld.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-o"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).$(TARGETSUFFIX)" -Map="$(BINDIR_)$(TARGETBASE).map" --report-mem
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File019]
Location=C:\PIC24USB\USB Device - Composite - HID + MSD\Firmware\USB Device - Composite - HID + MSD - C30.hex
Folder=Output
DeviceName=PIC24FJ256GB106
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={433C3D55-811D-409D-A6BF-159CF9355B42}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-ld.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|./Objects\USB Device - Composite - HID + MSD v2 - C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|..\..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\USB Device - Composite - HID + MSD v2\Firmware;..\..\Microchip\Include;..\..\..\Include;..\..\Include;.||$(LIBDIR)|C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|main.c|usb_descriptors.c|..\..\Microchip\USB\usb_device.c|..\..\Microchip\USB\MSD Device Driver\usb_function_msd.c|PIC24 HID Bootloader Remapping.s|..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c|..\..\Microchip\MDD File System\Internal Flash.c|Files.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-o"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).$(TARGETSUFFIX)" -Map="$(BINDIR_)$(TARGETBASE).map" --report-mem
TraceCmdString=
DebugOptions=
[TOOL_LOC_STAMPS]
tool_loc{DE18EB1A-B46B-486B-B96F-A811A635DFAC}=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-as.exe
tool_loc{069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
tool_loc{433C3D55-811D-409D-A6BF-159CF9355B42}=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-ld.exe
