[Header]
MagicCookie={0b13fe8c-dfe0-40eb-8900-6712719559a7}
Version=1.0
[File000]
Location=C:\Microchip Solutions\TCPIP Demo App\Objects - TCPIP Demo App-C30\MainDemo.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File001]
Location=C:\Microchip Solutions\TCPIP Demo App\Objects - TCPIP Demo App-C30\CustomHTTPApp.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File002]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\Tick.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File003]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\UART2TCPBridge.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File004]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\UART.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File005]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\UDP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File006]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\UDPPerformanceTest.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File007]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\Announce.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File008]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\ARP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File009]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\Delay.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File010]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\DHCP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File011]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\DHCPs.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File012]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\DNS.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File013]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\DynDNS.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File014]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\FTP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File015]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\Hashes.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File016]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\Helpers.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File017]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\HTTP2.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File018]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\HTTP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File019]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\ICMP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File020]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\IP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File021]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\LCDBlocking.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File022]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\MPFS2.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File023]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\MPFS.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File024]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\NBNS.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File025]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\Reboot.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File026]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\SMTP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File027]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\SNMP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File028]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\SNTP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File029]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\SPIEEPROM.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File030]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\SPIFlash.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File031]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\SPIRAM.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File032]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\StackTsk.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File033]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\TCP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File034]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\TCPPerformanceTest.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File035]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\Telnet.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File036]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\TFTPc.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File037]
Location=C:\Microchip Solutions\TCPIP Demo App\Objects - TCPIP Demo App-C30\CustomSNMPApp.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File038]
Location=C:\Microchip Solutions\TCPIP Demo App\Objects - TCPIP Demo App-C30\UARTConfig.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File039]
Location=C:\Microchip Solutions\TCPIP Demo App\Objects - TCPIP Demo App-C30\GenericTCPClient.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File040]
Location=C:\Microchip Solutions\TCPIP Demo App\Objects - TCPIP Demo App-C30\GenericTCPServer.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File041]
Location=C:\Microchip Solutions\TCPIP Demo App\Objects - TCPIP Demo App-C30\PingDemo.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File042]
Location=C:\Microchip Solutions\TCPIP Demo App\Objects - TCPIP Demo App-C30\SMTPDemo.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File043]
Location=C:\Microchip Solutions\TCPIP Demo App\Objects - TCPIP Demo App-C30\LegacyHTTPApp.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File044]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\BerkeleyAPI.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File045]
Location=C:\Microchip Solutions\TCPIP Demo App\Objects - TCPIP Demo App-C30\BerkeleyUDPClientDemo.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File046]
Location=C:\Microchip Solutions\TCPIP Demo App\Objects - TCPIP Demo App-C30\BerkeleyTCPClientDemo.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File047]
Location=C:\Microchip Solutions\TCPIP Demo App\Objects - TCPIP Demo App-C30\BerkeleyTCPServerDemo.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File048]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\ENCX24J600.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File049]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\ENC28J60.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File050]
Location=C:\Microchip Solutions\TCPIP Demo App\Objects - TCPIP Demo App-C30\CustomSSLCert.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File051]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\SSL.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File052]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\ARCFOUR.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File053]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\BigInt.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File054]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\Random.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File055]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C30\RSA.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g -Wall -mlarge-code -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File056]
Location=C:\Microchip Solutions\TCPIP Demo App\TCPIP Demo App-C30.cof
Folder=Output
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={433C3D55-811D-409D-A6BF-159CF9355B42}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-ld.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-Map="$(BINDIR_)$(TARGETBASE).map" --report-mem -o"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).$(TARGETSUFFIX)"
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File057]
Location=C:\Microchip Solutions\TCPIP Demo App\TCPIP Demo App-C30.hex
Folder=Output
DeviceName=PIC24FJ128GA010
LanguageToolSuiteID={479DDE59-4D56-455E-855E-FFF59A3DB57E}
LanguageToolID={433C3D55-811D-409D-A6BF-159CF9355B42}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-ld.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C30||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include;%PROGRAMFILES%\Microchip\MPLAB C30\include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|LegacyHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|CustomSSLCert.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c||<obj>||<lib>|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_coff.a|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_elf.a||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-Map="$(BINDIR_)$(TARGETBASE).map" --report-mem -o"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).$(TARGETSUFFIX)"
TraceCmdString=
DebugOptions=
[TOOL_LOC_STAMPS]
tool_loc{069BD372-6CA0-40D4-BF2F-5DC806D05083}=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe
tool_loc{433C3D55-811D-409D-A6BF-159CF9355B42}=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-ld.exe
