[Header]
MagicCookie={0b13fe8c-dfe0-40eb-8900-6712719559a7}
Version=1.0
[File000]
Location=C:\Microchip Solutions\TCP4-LAB3\Objects - TCPIP Demo App-C32\MainDemo.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File001]
Location=C:\Microchip Solutions\TCP4-LAB3\Objects - TCPIP Demo App-C32\CustomHTTPApp.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File002]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\UDPPerformanceTest.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File003]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\Announce.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File004]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\ARP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File005]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\Delay.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File006]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\DHCP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File007]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\DHCPs.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File008]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\DNS.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File009]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\DynDNS.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File010]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\ENC28J60.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File011]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\FTP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File012]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\Hashes.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File013]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\Helpers.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File014]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\HTTP2.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File015]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\HTTP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File016]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\ICMP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File017]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\IP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File018]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\LCDBlocking.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File019]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\MPFS2.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File020]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\MPFS.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File021]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\NBNS.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File022]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\Reboot.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File023]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\SMTP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File024]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\SNMP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File025]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\SNTP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File026]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\SPIEEPROM.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File027]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\SPIFlash.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File028]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\SPIRAM.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File029]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\StackTsk.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File030]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\TCP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File031]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\TCPPerformanceTest.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File032]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\Telnet.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File033]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\TFTPc.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File034]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\Tick.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File035]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\UART2TCPBridge.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File036]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\UART.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File037]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\UDP.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File038]
Location=C:\Microchip Solutions\TCP4-LAB3\Objects - TCPIP Demo App-C32\CustomSNMPApp.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File039]
Location=C:\Microchip Solutions\TCP4-LAB3\Objects - TCPIP Demo App-C32\UARTConfig.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File040]
Location=C:\Microchip Solutions\TCP4-LAB3\Objects - TCPIP Demo App-C32\GenericTCPClient.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File041]
Location=C:\Microchip Solutions\TCP4-LAB3\Objects - TCPIP Demo App-C32\GenericTCPServer.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File042]
Location=C:\Microchip Solutions\TCP4-LAB3\Objects - TCPIP Demo App-C32\LegacyHTTPApp.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File043]
Location=C:\Microchip Solutions\TCP4-LAB3\Objects - TCPIP Demo App-C32\PingDemo.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File044]
Location=C:\Microchip Solutions\TCP4-LAB3\Objects - TCPIP Demo App-C32\SMTPDemo.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File045]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\BerkeleyAPI.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File046]
Location=C:\Microchip Solutions\TCP4-LAB3\Objects - TCPIP Demo App-C32\BerkeleyUDPClientDemo.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File047]
Location=C:\Microchip Solutions\TCP4-LAB3\Objects - TCPIP Demo App-C32\BerkeleyTCPClientDemo.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File048]
Location=C:\Microchip Solutions\TCP4-LAB3\Objects - TCPIP Demo App-C32\BerkeleyTCPServerDemo.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File049]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\ENCX24J600.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File050]
Location=C:\Microchip Solutions\TCP4-LAB3\Objects - TCPIP Demo App-C32\MPFSImg2.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File051]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\Random.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File052]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\RSA.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File053]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\SSL.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File054]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\ARCFOUR.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File055]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\BigInt.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File056]
Location=C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\Objects - TCPIP Demo App-C32\BigInt_helper_C32.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={92E15EC6-5E91-4BF4-B5FA-C80AD2601AA7}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-as.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File057]
Location=C:\Microchip Solutions\TCP4-LAB3\Objects - TCPIP Demo App-C32\CustomSSLCert.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-g
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File058]
Location=C:\Microchip Solutions\TCP4-LAB3\TCPIP Demo App-C32.elf
Folder=Output
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={C68E5105-1196-4333-A0BF-3DC57271E614}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-ld.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-Map="$(BINDIR_)$(TARGETBASE).map" -o"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).$(TARGETSUFFIX)" -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File059]
Location=C:\Microchip Solutions\TCP4-LAB3\TCPIP Demo App-C32.hex
Folder=Output
DeviceName=PIC32MX360F512L
LanguageToolSuiteID={14495C23-81F8-43F3-8A44-859C583D7760}
LanguageToolID={C68E5105-1196-4333-A0BF-3DC57271E614}
LanguageToolLocation=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-ld.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|Objects - TCPIP Demo App-C32||$(AINDIR)||$(INCDIR)|.;..\Microchip\Include;..\..\TCPIP Demo App;..\Include||$(LIBDIR)||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|MainDemo.c|CustomHTTPApp.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Announce.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Delay.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DHCPs.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\DynDNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENC28J60.c|..\Microchip\TCPIP Stack\FTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Hashes.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Helpers.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\HTTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ICMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\IP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\LCDBlocking.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\MPFS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\NBNS.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Reboot.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SMTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNMP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SNTP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIEEPROM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIFlash.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SPIRAM.c|..\Microchip\TCPIP Stack\StackTsk.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCP.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TCPPerformanceTest.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Telnet.c|..\Microchip\TCPIP Stack\TFTPc.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Tick.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART2TCPBridge.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UART.c|..\Microchip\TCPIP Stack\UDP.c|CustomSNMPApp.c|UARTConfig.c|GenericTCPClient.c|GenericTCPServer.c|LegacyHTTPApp.c|PingDemo.c|SMTPDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BerkeleyAPI.c|BerkeleyUDPClientDemo.c|BerkeleyTCPClientDemo.c|BerkeleyTCPServerDemo.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ENCX24J600.c|MPFSImg2.c|..\Microchip\TCPIP Stack\Random.c|..\Microchip\TCPIP Stack\RSA.c|..\Microchip\TCPIP Stack\SSL.c|..\Microchip\TCPIP Stack\ARCFOUR.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt.c|..\Microchip\TCPIP Stack\BigInt_helper_C32.S|CustomSSLCert.c||<obj>||<lib>||<lkr>||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-Map="$(BINDIR_)$(TARGETBASE).map" -o"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).$(TARGETSUFFIX)" -Os
TraceCmdString=
DebugOptions=
[TOOL_LOC_STAMPS]
tool_loc{92E15EC6-5E91-4BF4-B5FA-C80AD2601AA7}=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-as.exe
tool_loc{430F471F-7ECB-4852-A80D-DEF9A5C8E751}=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-gcc.exe
tool_loc{C68E5105-1196-4333-A0BF-3DC57271E614}=C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin\pic32-ld.exe
